Музичний світ.м. Миколаїв,вул..Московська,41

**25 948 грн.**

Технічні характеристики Peavey Escort 3000 MkII (213834)

* [основні](https://rozetka.com.ua/ua/peavey_escort_3000_mk3_213834/p1108509/)

|  |  |
| --- | --- |
| Матеріал НЧ | 10 |
| Входи | USB  1 x RCA  1 x Стерео 1/8"  1 x Footswitch (1/4")  6 x XLR / 1/4" |
| Виходи | Вихід на колонки |
| Потужність | [300 Вт](https://rozetka.com.ua/ua/loudspeakers/c297932/27837=28286/) |
| Вид монтажу | [Підлогові](https://rozetka.com.ua/ua/loudspeakers/c297932/27835=27292/)  [Портативні](https://rozetka.com.ua/ua/loudspeakers/c297932/27835=38695/) |
| Кількість смуг | [2](https://rozetka.com.ua/ua/loudspeakers/c297932/27834=28275/) |
| Тип | [Комплекти](https://rozetka.com.ua/ua/loudspeakers/c297932/30440=35735/) |
| Акустичне випромінювання | [Монополярні](https://rozetka.com.ua/ua/loudspeakers/c297932/27836=27295/) |
| Регулятори | Рівень гучності лінійного входу  Майстер гучність  Рівень ВЧ  Рівень НЧ  Рівень СЧ |
| Додаткові характеристики | 7-канальний мікшер  Вбудований USB-плеєр |

Музичний світ.м. Миколаїв,вул..Московська,41

****

**13 948 грн.**

**Радиосистема Electro Voice R300-HD**

Electro-Voice R300-HD - это ручная UHF бюджетная и самая продаваемая радиосистема начального профессионального уровня. R300-HD ручная система с микрофонной головкой PL22 (вкл. приёмник R300 и адаптер для штатива). R300 приемник: Профессиональный металлический корпус приёмника обеспечивает прочность конструкции, с возможностью расположения на столе и монтажа в 19” стойку. Для профессиональной установки доступны наборы крепления антенн на передней панели. Сплиттер-усилитель APD4 обеспечивает дополнительную мощность каналов и электропитание для четырёх приёмников. Простые средства управления и легко читаемый дисплей обеспечивают чрезвычайное удобство пользователя. HT-300 Ручной передатчик: HT-300 ручной передатчик с удобной металлической ручкой, способный выдерживать суровые условия ежедневного использования. Кардиоидный динамический капсуль PL22 – универсальное решение, для пения и речи, в сложном акустическом окружении. Питание осуществляется от 2 алкалиновых батарей АА-типа.

Тип приемника: синтезированная ФАПЧ-система  
Рабочая частота: E Band 850 - 865 МГц  
Количество каналов: 32  
Модуляция сигнала: +/- 40 кГц  
Чувствительность радиочастот: < 1,0 мВ для 12 дБ SINAD  
Подавление помех: > 55 дБ  
Параметры питания: 12-16 В, 500 мА макс.  
Рабочая температура: от 5° до 45°C  
АЧХ: 80 Гц– 18 кГц ± 2 дБ  
Симметричный выход: 20 дБВ (макс. @ 4 кГц отклонение)  
Несимметричный выход: Регулировка от 8 мВ до 0,755 В RMS  
КНИ: < 1.0%, 0.4% типичный (1 кГц, 40 кГц отклонение)  
Соотношение сигнал/шум: > 100 дБ А-взвешенный  
Динамический диапазон: > 95 дБ  
Габаритные размеры (ДхШхВ): 43 мм x 206 мм x 210 мм